IF 1(RR)

5.5 4.5 3.5 2.5 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200

Plot file version 3 created 28-JAN-2006 11:29:55 MULTI BF025A.FQ-2.1 Freq = 8.1505 GHz, Bw = 8.000 MH Calibrated with SN # 3 but no bandpass applied

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 01/05:54:39 to 01/05:56:39

BR - LA

IF 1(RR)

5

3 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200 FD - LA

IF 1(RR)

3.0 2.0 1.0 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200 HN - LA

IF 1(RR)

6 4 2 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200 KP - LA

IF 1(RR) 0 5 10 15

2

0 IF 2(RR)

Channels

0 5 10 15

IF 3(RR) 0 5 10 15

IF 4(RR) 0 5 10 15

200 -200 LA - MK

IF 1(RR) 0 5 10 15

4 2 0 IF 2(RR)

Channels

0 5 10 15

IF 3(RR) 0 5 10 15

IF 4(RR) 0 5 10 15

200 -200 LA - NL

IF 1(RR)

6

4

2 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200

Plot file version 4 created 28-JAN-2006 11:29:57 MULTI BF025A.FQ-2.1 Freq = 8.1505 GHz, Bw = 8.000 MH Calibrated with SN # 3 but no bandpass applied

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 01/05:54:39 to 01/05:56:39

LA - OV

IF 1(RR)

4.5 3.5 2.5 1.5 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200 LA - PT

IF 1(RR)

3.5 2.5 1.5 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

200 -200 LA - SC